別表第２（第８条関係）

点検検査基準及び点検検査員

１　自主検査

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 検査内容 | 回数 | 点検検査員 |
| 火気使用設備 | 一般点検 | 始終業時に１回以上 | 火気取締責任者 |
| 電気設備 | 一般点検 | 毎月１回以上 | 火気取締責任者 |
| 施設全般 | 毎月１回以上 | 営繕係長 |
| 絶縁抵抗測定 | １年に１回 | 営繕係長 |
| ガス設備（LPG） | 一般点検 | １年に１回 | 環境保全係長 |
| 危険物関係 | 一般点検 | 毎月１回以上 | 火気取締責任者 |
| 随時 | 危険物取扱者 |
| 防火上の設備 | 一般点検 | 毎月１回以上 | 防災責任者 |
| 整理整頓状況 | 一般点検 | 終業時に１回以上 | 火気取締責任者 |
| 防災管理状況 | 一般点検 | 随時 | 防災責任者 |

※一般点検　設備等の破損、変形等の有無及び動作、操作等に支障を及ぼすおそれのある物を排除する等の点検

２　消防用設備等の点検（法第１７条の３の３に基づく点検）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 外観点検及び機能点検 | 総合点検 | 備考 |
| 消火器 | ６月に１回 |  |  |
| 消火用水 | ６月に１回 |  |  |
| 誘導灯、非常用照明 | ６月に１回 |  |  |
| 消火栓設備 | ６月に１回 | １年に１回 |  |
| ハロゲン化物消火設備 | ６月に１回 | １年に１回 |  |
| 自動火災報知設備 | ６月に１回 | １年に１回 |  |
| ガス漏火災警報設備 | ６月に１回 | １年に１回 |  |
| 連結送水管 | ６月に１回 | １年に１回 |  |
| 非常放送設備 | ６月に１回 | １年に１回 |  |
| 避難器具 | ６月に１回 | １年に１回 |  |
| 防火戸・防火シャッター設備 | ６月に１回 | １年に１回 |  |

３　防災管理点検

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 検査内容 | 回数 | 点検検査員 |
| 防災管理状況 | 消防法第８条の２の２に基づく点検 | １年に１回 | 防災管理点検資格者 |