別記第6号様式（その1）（第10条関係）

|  |
| --- |
| 1985規則9-6-1 |
| 備考　1　色彩は、「道路工事中」を赤色、その他の文字及び線を青色、地を白色にする。  2　緑の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。  3　工事が夜間作業又は昼夜兼行作業により行う場合は、この表示板の真上に「夜間」又は「昼夜間」の表示板を設けること。 |